总体要求：

1. 所供设备参数和配置符合临床使用需求；
2. 所有设备保修时间≥2年；
3. 设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；
4. 设备如有耗材必须提供耗材价格，耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；
5. 若设备需与医院信息系统相连，所产生的一切费用由供应商承担。

项目1 内镜清洗工作站1套

1. 工作站主体一套，包括清洗槽5个，消毒槽有快插灌流接口，干燥台1个带中背板
2. 自动灌流器2套
3. 带压力调节器循环灌流器3套
4. 全自动测漏器1套
5. 过滤型水质处理器1套
6. 中心气体处理器1套
7. 空气过滤器1套
8. 触摸屏5块
9. 304不锈钢材质高压喷枪共4把
10. 鹅颈形304不锈钢水龙头5个
11. 医用无油空气压缩机1台
12. 热水器1套
13. 超声波清洗机1套
14. 具有强排风功能
15. 配备追溯系统

15.1内镜中心质量追溯管理系统1套

15.2信息系统连接模块：连接医院内网信息系统

15.3追溯通信系统：内镜洗消读卡点位≥6个

15.4追溯系统硬件：电脑主机1台，显示屏1台，摇臂1套

15.5无线路由器1套

1. 设备正常工作所需的其它附件

项目2纯水机1套

1. 304不锈钢储水罐一个，容量≥300L
2. 电导率≤15us/cm
3. 回收率≥70%
4. 细菌数量≤10cfu/100ml
5. 带管路消毒功能