一、总体要求：

1.所供设备参数和配置符合临床使用需求；

2.设备保修时间≥2年；

3.设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4.设备如有耗材必须提供耗材价格，医用一次性耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；

5.提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由设备供应商承担（如有）；

6.提供设备首次质检、调试、计量等工作（如需）；

7.提供用户操作手册、维修手册、简易操作规程、合格证等相关资料；

8.供货期2个月内。

二、技术参数及配置要求

项目一：倒置显微镜1台

1.广场方式：明视场，切跖相差，浮雕反差

2.照明：透射照明，采用高冷光LED照明器，内置复眼透镜

3.镜筒：俯角45度，瞳距调整范围50～75mm，可附加相机端口，目镜/端口100/0:0/100

4.目镜系统：双目观察镜筒，10×（22）目镜

5.调焦：通过物镜转盘上下运动，行程：上7mm下1.5mm，粗调行程：37.7/圈，微调行程：0.2mm/圈，粗调运行转矩可调

6.物镜转盘：五孔物镜转盘

7.聚光镜：数值孔径0.3，工作距离75mm

8.调节滑块：预定心相差滑块，4×、10×、20×、40×长工作距离相差物镜

9.载物台：机械载物台（带手柄），行程126（x）×78（y）mm，兼容五种微型实验板、多孔板夹和载物台夹

10.载物托板：通用托盘，用于Terasaki板托板、载玻片、∅35-65培养皿和血球计

11.PC配置：i5处理器，8G内存，1TB硬盘，19寸液晶显示器，DVD光驱

12.配置1000万像素彩色CCD摄像头机图像处理软件

13.摄像头专用接口

14.配置要求：主机×1,10x目镜×2，机械平台×1，通用托板×1，调节滑块×1,4x、10x、20x、40x物镜各×1，摄像头×1，图像处理软件×1，0.7x光学中继镜×1，PC工作站×1

项目二：转运床12张

1.床体称重≥100KG

2.床体尺寸：宽70±5cm，长：160±3cm（实地查看湖滨住院部电梯大小）

3.床体有升降功能，升降范围：60～80cm

4.背板角度可调，调整范围：0～60度

5.双侧护栏可升降，护板一片式设计无跌落隐患，并配置安全锁

6.床体四角都可放置输液架

7.床头位置配置钢瓶架，且不增加床体的整体长度

8.配置大尺寸脚轮，床体移动方便、平稳，床头、床尾都配置刹车锁止脚踏

9.整床防水、防腐、防锈、防静电设计，清洗方便

10.床垫覆盖整床，拆卸方便，可清洗

11.配置要求：病人束带2根，床体1只，输液架1根

采购中心

2020.07.27