一．总体要求：

1．所供产品参数和配置符合医院使用需求；

2．产品保修时间≥1年，维修及时，保证临床使用；质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。

3．产品运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4．产品如有耗材必须提供耗材价格，医用一次性耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；

5．提供产品联网数据接口类型及协议，并协助完成产品与医院网络的互联互通，相关费用由供应商承担（如有）；

6．提供产品首次质检、调试、计量等工作（如需）；

7．提供用户操作手册、维修手册、简易操作规程等相关资料。

二．技术参数及配置

|  |  |
| --- | --- |
| 材质要求 | 按照人体工程学设计，医用级不锈钢材料制成，耐用不生锈，并增大咬合力和切割力，咬切精准。 |
| 功能要求 | 器械顶部表面光滑，方便术后清洗及消毒，规格型号适合儿科使用，可与医院现有设备可配套使用。提供样品与使用科室（湖滨院区骨科）确认。 |
| 配置 | 篮钳，鸭嘴状，直柄 ,1把篮钳，鸭嘴状，上翘，1把篮钳，鸭嘴状，左弯，1把篮钳，鸭嘴状，右弯，1把左反向篮钳，1把左90°篮钳，1把右90°篮钳，1把环形抓钳，1把直探针，金属，1个 |
| 其他要求 | 支持低温等离子灭菌消毒和高温高压消毒 |