**序号1：10ml口服液灌装联动生产线、铝箔封口机和立式全自动圆瓶贴标机生产线等设备维保服务**

保修内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称规格 | 数量 | 备注 |
| 口服液灌装联动生产线 | | | |
| 1 | XHZS60立式超声波清洗机 | 1台 |  |
| 2 | XGM-Y远红外灭菌干燥机 | 1台 |  |
| 3 | XKG12口服液灌装轧盖机 | 1台 | 含有机玻璃罩含振荡器 |
| 超声波清洗机 | | | |
| 4 | XHZS40立式超声波清洗机 | 2台 |  |
| 全自动膏体灌装生产线+铝箔封口机+立式圆瓶贴标机生产线 | | | |
| 5 | LP-100全自动理瓶机 | 1台 |  |
| 6 | XBX6直线灌装机 | 2台 | 含有机玻璃罩含振荡器 |
| 7 | YGX双头旋盖机 | 1台 | 含有机玻璃罩含振荡器 |
| 8 | 料液缓冲罐 | 2套 |  |
| 9 | 模具 | 1套 |  |
| 10 | LP转盘理瓶机 | 1台 |  |
| 11 | GLF-A电磁感应铝箔封口机 | 1台 |  |
| 12 | GLT-A立式贴标机 | 1台 |  |
| 13 | JM-FB200分体式胶体磨 | 1台 |  |
| 灯检机 | | | |
| 14 | DJ半自动灯检机 | 4台 |  |

服务要求：

1. 保修内容所列设备保修一年。
2. 故障抢修：高效解决与处理突发性故障（响应时间为24小时），包含所有的人工服务费及零配件费。
3. 专业保养：每年4次常规保养，包括机器上油，调试，调整，检修，更换易损件等。
4. 现场培训：一年4次。
5. 档案管理：全程记录维保内容及设备情况。

**序号2：10ml分托、贴标、入托、装盒联动生产线维保服务**

保修内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | YCZ-120自动装盒机 | 1台 |  |
| 2 | AC3000贴标机 | 1台 |  |
| 3 | MH-10A全自动捆扎机 | 1台 |  |
| 4 | MH-FJ-3AE封箱机 | 1台 |  |
| 5 | DP10分托机 | 1台 |  |

服务要求：

1. 保修内容所列设备保修一年。
2. 故障抢修：高效解决与处理突发性故障（响应时间为24小时），包含所有的人工服务费及零配件费。
3. 专业保养：每年4次常规保养，包括机器上油，调试，调整，检修，更换易损件等。
4. 现场培训：一年4次。
5. 档案管理：全程记录维保内容及设备情况。

**序号3：纯化水处理系统维保服务**

设备名称：纯化水处理

设备型号：YHRO-2000

保养内容：更换耗材，耗材清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗品名称、及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 40寸精密滤芯10μ | 支 | 10 |
| 2 | 20寸微孔滤芯0.1μ | 支 | 5 |
| 3 | 20寸微孔滤芯0.22μ | 支 | 5 |
| 4 | 二级进口反渗透膜8040 | 支 | 2 |
| 5 | EDI模块KM-3 | 套 | 1 |
| 6 | 进口紫外线灯管29W | 套 | 4 |
| 7 | 5寸空气滤芯0.22μ | 套 | 3 |

服务要求：

1、保养内容所列耗材要全部予以更换；

2、设备整机保修一年。