|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 定制式口腔正畸矫正器 | 普通型 | 1. 使用材质应安全无害，可长期佩戴于患者口腔内，不引起使用者出现中毒、黏膜损害等危害；
2. 矫治器材质应外表光滑，不得有毛刺、裂纹、砂眼，组织面不得残留石膏；除组织面外，树脂基托、支架、带环及牙胶片等均应抛光；
3. 矫治器的连接体和卡环必须用有弹性的不锈钢丝弯制，唇弓、卡环用不小于0.6mm的不锈钢丝弯制，钢丝应一体成型，不能有裂纹、抛缺、夹痕；
4. 矫治器在模型上不应有翘起、摆动、旋转、下沉等不稳定现象，在口内就位后应固位稳定；
5. 矫治器与模型相密合，并按设计要求制作。
 |
| 扩弓式 |
| 功能式 |
| 保持式 |

**口腔正畸矫正器采购需求**