**过滤器采购内容及需求**

**一、项目概况**

1、本次采购内容为医院两院区净化系统过滤器，要求供应商提供的物品必须是合格的、未曾使用过的全新产品。

2、供货地点：

浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区（杭州市滨江区滨盛路3333号）

浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区（杭州市拱墅区竹竿巷57号）

3、供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

4、供应商货物与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本采购文件要求。

5、供货方式和交货期：

供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后3天内，货到采购人指定的使用地点交付使用。（应急物资接到采购人通知后12小时内送达）

供应商须无条件响应分批次供货要求，不能就服务期内供货次数的事项提出异议。

要求供应商成交后按采购人要求提交实样，经采购人确认后方可批量供货。

6、若成交供应商在服务过程中实际提供的产品无法满足所承诺或采购人要求的，采购人有权将另行采购，所产生的损失均由成交供应商承担。

**二、货物需求及规格一览表**

**湖滨院区过滤器清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 年度总数 | 要求 |
| 1 | 板式初效 | 495\*350\*46 | 个 | 32 | G4效率：铝框、字母架、可清洗滤料 |
| 2 | 555\*315\*46 | 个 | 8 |
| 3 | 560\*340\*46 | 个 | 8 |
| 4 | 420\*350\*46 | 个 | 24 |
| 5 | 590\*590\*46 | 个 | 6 |
| 6 | 594\*594\*95 | 个 | 12 |
| 7 | 289\*594\*95 | 个 | 6 |
| 8 | 592\*490\*95 | 个 | 22 |
| 9 | 592\*289\*95 | 个 | 6 |
| 10 | 592\*592\*95 | 个 | 12 |
| 11 | 袋式中效 | 590\*590\*500 | 个 | 46 | F7效率：铝框、聚酯纤维复合袋滤料，带压条 |
| 12 | 590\*295\*500 | 个 | 8 |
| 13 | 287\*592\*381 | 个 | 6 |
| 14 | 592\*592\*381 | 个 | 12 |
| 15 | 袋式中效 | 592\*592\*534\*8 | 个 | 12 | F8效率：铝框、聚酯纤维复合袋滤料，带压条 |
| 16 | 592\*490\*534\*8 | 个 | 16 |
| 17 | 592\*289\*534\*4 | 个 | 6 |
| 18 | 592\*490\*534\*8 | 个 | 6 |
| 合计 | 个 | 248 |  |

**滨江院区过滤器清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 年度总数 | 要求 |
| 1 | 板式初效 | 592\*592\*95 | 个 | 30 | G4效率：铝框、字母架、可清洗滤料 |
| 2 | 592\*289\*95 | 个 | 36 |
| 3 | 592\*490\*95 | 个 | 12 |
| 4 | 592\*592\*46 | 个 | 126 |
| 5 | 592\*289\*46 | 个 | 60 |
| 6 | 袋式初效 | 610\*520\*350\*6 | 个 | 36 | G4效率：铝框、袋式做法 |
| 7 | 620\*610\*350\*6 | 个 | 12 |
| 8 | 610\*580\*350\*6 | 个 | 8 |
| 9 | 650\*580\*350\*6 | 个 | 24 |
| 10 | 袋式中效 | 592\*592\*350\*8 | 个 | 98 | F8效率：铝框、聚酯纤维复合袋滤料，带压条 |
| 11 | 592\*289\*350\*4 | 个 | 56 |
| 12 | 592\*592\*534\*8 | 个 | 86 |
| 13 | 592\*289\*534\*4 | 个 | 70 |
| 14 | 592\*490\*534\*8 | 个 | 14 |
| 15 | 板式中效 | 592\*592\*95 | 个 | 12 | F8效率：铝框、板式做法 |
| 16 | 592\*289\*95 | 个 | 6 |
| 17 | 高效过滤器 | 630\*630\*220 | 个 | 3 | H14效率、铝框 |
| 18 | 高效过滤器 | 320\*320\*150 | 个 | 3 | H14效率、铝框 |
| 19 | 高效过滤器 | 610\*305\*90 | 个 | 8 | H14效率、铝框 |
| 20 | 高效过滤器 | 484\*484\*150 | 个 | 332 | H14效率、铝框 |
| 21 | 高效过滤器 | 905\*310\*(70+5) | 个 | 44 | H14效率、铝框 |
| 22 | 高效过滤器 | 905\*525\*(70+5) | 个 | 40 | H14效率、铝框 |
| 23 | 高效过滤器 | 525\*310\*(70+5) | 个 | 22 | H14效率、铝框 |
| 24 | 高效过滤器 | 905\*760\*(70+5) | 个 | 24 | H14效率、铝框 |
| 25 | 高效过滤器 | 760\*525\*(70+5) | 个 | 18 | H14效率、铝框 |
| 26 | 高效过滤器 | 905\*510\*(70+5) | 个 | 12 | H14效率、铝框 |
| 合计 | 个 | 1192 |  |

**三、服务要求**

1、供应商对常用产品应有一定的储备。

2、售后服务：提供货品不符合质量要求，或存在破损等情况的，应无条件退货并重新供货，响应时间在24小时内。

3、供应商负责现场过滤器的更换，所涉及的费用（含尘埃粒子检测等费用）均包含在报价中。如检测不合格，供应商须免费更换不合格的过滤器，直至检测合格为止。

4、验收应在供应商及采购人双方共同参加下进行。如有调换产品，减低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，采购人有权取消其成交资格，终止服务。

5、参考品牌：AAF、美埃、康斐尔、禾益或同档次及以上品牌。