## 一、采购内容及技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格****（以实际数据为准）** | **数量****（以实际确认为准）** | **参考图片 （仅做参考，实物根据采购为准）** | **参数****（以实际需求为准）** |
| 1 | 多层移动治疗车 | 400\*500\*970mm | 19 |  | 1、规格：整体规格尺寸（长\*宽\*高）：约400\*500\*970mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm碳钢喷塑；（2）围栏：约φ16×1.2mm不锈钢圆管；（3）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）三层结构；三层台面，台面安装三面围栏，各台面铺防滑垫；（2）上层配置1只抽屉，抽高约100±5mm，加锁，抽屉导轨要求：配三节伸缩静音滑轨；（3）整车加强、加固处理。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）第一层侧方配置1个多功能置物盒兼容手消液盒，1个锐器盒架子；（2）车体配2个翻盖垃圾桶；（3）底部四周防撞包角。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选。7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 2 | 移动查房车 | 620\*520\*1050mm | 51 |  | 1、规格：（1）外型尺寸:（长\*宽\*高）约620\*520\*1050mm；（2）作业台面尺寸：约480\*460mm；（3）笔记本电脑仓尺寸：约380\*420\*62mm。2、材质（1）台面、抽屉材质:碳钢喷塑；（2）底座材质:碳钢喷塑；（3）立柱材质:铝合金型材；（4）整车材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构：（1）内底部通风设计；（2）内有笔记本电脑垫托高架，适用于14-17寸笔记本电脑；（3) 第一层笔记本可锁；第二层键鼠托架：托架可滑出使用；配置鼠标垫，并可以左右抽出；（4）设置外接电源插座；（5）把手：设有前后把手，后把手（后把手可拆卸）；（6）台面具备物体防滑挡条；（7）升降尺寸: 台面高度调节约800-1050mm。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：1个翻盖垃圾桶，1个多功能置物盒兼容手消液盒6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 3 | 移动护理车Ⅰ | 650\*480\*920mm | 64 |  | 1、规格：整体规格尺寸（长\*宽\*高）：约650\*480\*920mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm碳钢喷塑；（2）围栏：约φ16×1.2mm不锈钢圆管；（3）立柱：铝合金；（4）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）四抽（带锁），其中1个小抽屉高度约80mm，2-4抽屉高度约140mm，1个抽屉高度约180mm，方便放置大件的物品；抽屉尺寸允许±5mm偏离，具体抽屉高度及排序根据实际需要配置；（2）抽屉可内置活动小隔断；（3）抽屉导轨要求：配三节伸缩静音滑轨。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）车体左上方1个放杂物（洗手液等）置物盒，左下方1个翻盖垃圾桶。右上方锐器盒架子，右下方两个翻盖垃圾桶；（2）底部四周防撞包角；（3）内藏式模压成形一次性锁具，抽屉连锁。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选。7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 4 | 仪器治疗车 | 550\*450\*850mm | 53 |  | 1、规格：整体尺寸（长\*宽\*高）约550\*450\*850mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm碳钢喷塑；（2）立柱：约φ25\*1.2mm304不锈钢圆管；（3）围栏：约φ16\*1.2mm304不锈钢圆管；（4）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）双层结构；台面安装三面围栏，各台面铺防滑垫，抽屉内置垫子；（2）上层配置1只抽屉，抽高120±5mm，加锁，抽屉导轨要求配三节伸缩静音滑轨；（3）整车加强、加固处理。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）第一层侧方配置1个多功能置物盒兼容手消液盒，1个锐器盒架子；（2）配2个翻盖垃圾桶；（3）车体四周安装防撞包角。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 5 | 有盖被服车 | 1050\*470\*980mm | 18 |  | 1、规格：整体尺寸（长\*宽\*高）约1050\*470\*980mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm不锈钢喷塑；（2）主管材：约φ25\*1.2mm304不锈钢圆管；（3）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）三层、一抽、一袋；各台面铺防滑垫，抽屉内置垫子；（2）左侧第一层配置1只抽屉，抽高100±5mm，加锁，抽屉导轨要求配三节伸缩静音滑轨；（3）整车加强、加固处理。4.脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）污物袋上方配置盖板；（2）污物袋材质为易于清洁、防缩水布料，配置两个污物袋以便更换；（3）车体四周安装防撞包角。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 6 | 病历夹车 | 405\*420\*870mm | 45 |  | 1、规格：整体尺寸（长\*宽\*高）约405\*420\*870mm2、材质：（1）主材材质：优质不锈钢+铝合金立柱；（2）主材规格：板材厚度≥1.2mm；（3）表面经高温静电喷涂；（4）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）两层结构，一抽、单列病历格；（2）抽屉带锁，抽屉导轨要求配三节伸缩静音滑轨；（2）单列25格，防病历夹滑出装置，单排贴数字标示条。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、车体四周安装防撞包角。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选7、其他配置：（1）配置1个多功能置物盒兼容手消液盒，1个小翻盖垃圾桶；（2） 台面铺防滑垫，抽屉内置垫子。8、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 7 | 移动护理车Ⅱ（口服药车） | 650\*500\*970mm | 8 |  | 1、规格：整体规格尺寸（长\*宽\*高）：约650\*500\*970mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm不锈板喷塑；（2）围栏：约φ16×1.2mm不锈钢圆管；（3）立柱：铝合金；（4）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）五抽（带锁），4抽需满足多格活动药格，1抽屉可以选配活动药格条，任意分隔。具体抽屉高度及排序根据实际需要配置；（2）抽屉导轨要求：配三节伸缩静音滑轨。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）车体左上方1个放杂物（洗手液等）置物盒，左下方1个翻盖垃圾桶。右上方锐器盒架子，右下方两个翻盖垃圾桶；(2)台面铺防滑垫，抽屉内置垫子；（3）底部四周防撞包角；（4）内藏式模压成形一次性锁具，抽屉连锁。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 8 | 移动护理车Ⅲ（注射车） | 650\*500\*970mm | 5 |  | 1、规格：整体规格尺寸（长\*宽\*高）：约650\*500\*970mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm不锈板喷塑；（2）围栏：约φ16×1.2mm不锈钢圆管；（3）立柱：铝合金（4）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）五抽（连锁），4抽需满足18格活动药格，1抽屉可以选配活动药格条，任意分隔。具体抽屉高度及排序根据实际需要配置；（2）抽屉导轨要求：配三节伸缩静音滑轨。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）车体左上方1个放杂物（洗手液等）置物盒，左下方1个翻盖垃圾桶。右上方锐器盒架子，右下方两个翻盖垃圾桶；(2)台面铺防滑垫，抽屉内置垫子；（3）底部四周防撞包角；（4）内藏式模压成形一次性锁具，抽屉连锁。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选。7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 9 | 多功能急救车 | 700\*550\*1000mm | 9 |  | 1、规格：（长\*宽\*高）：外径约700\*550\*1000mm ，柜体尺寸约650\*500\*1000mm2、材质：（1）主材材质：≥1.2mm不锈板+轻型合金铝材料，喷塑；（2）围栏：约φ16×1.2mm不锈钢圆管；（3）材质耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。3、结构款式：（1）侧面延伸操作台面×1，可伸缩；（2）抽屉×5，带锁，上面4个抽屉高度140mm,最下面1个抽屉高度180mm.方便放置大件的物品，里面斗尺寸548\*425mm配置活动隔板，可自由组合分格，底部铺有网格防滑垫。具体抽屉高度及排序根据实际需要配置；（2）抽屉导轨要求：配三节伸缩静音滑轨。4、脚轮：4个双轴承全塑万向医疗级静音轮，带脚踏刹车装置，防卷发。5、其他配置：（1）车体左上方1个放杂物（洗手液等）置物盒，不锈钢储物篮×1；左下方1个翻盖垃圾桶。右上方锐器盒架子，右下方两个翻盖垃圾桶，右侧不锈钢氧气瓶（4L）挂架×1，背部：不锈钢升降四勾输液杆×1、电源插座组×1、CPR抢救板×1，除颤仪支架；(2)台面铺防滑垫；（3）底部四周防撞包角；（4）内藏式模压成形一次性锁具，抽屉连锁；（5）各抽屉外贴标示条（预备多个，以防遗失）。6、车体颜色：彩色，并提供多种色板备选7、后期零星可按需定制尺寸与增加功能。 |
| 10 | 方形污物车（带盖） | 600\*600\*850mm | 10 |  | 1、规格：尺寸：约600\*600\*850mm。2、材质：国标SUS304不锈钢，整体电抛光工艺；主管材≥φ25\*1.2mm。3、万向轮：≥φ100聚胺脂双轴承静音角轮，防卷发4、其他配置：（1）配铝合金喷涂盖板×1，与车身一体；（2）污物袋，材质为易于清洁、防缩水布料，配置两个污物袋以便更换；（3）车体四周安装防撞包角。 |
| 11 | 平板车 | 900\*600\*850mm1200\*600\*850mm | 13 |  | 1、规格：单层，平板式2、材质：国标SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，主管材≥φ25\*1.2mm。3、万向轮：φ125聚胺脂双轴承承重静音轮，防卷发，承重≥100Kg。4、车子具体尺寸根据实际需要配置。 |

## 二、商务要求

1、质保期≥2年，自验收合格之日起算。质保期内，因整套货物（含所有部件和附件）的任何故障，由供应商免费提供维修，并在24小时内免费更换或修复。同一货物在质保期内发生相同质量问题2次以上的，卖方应免费更换为新货物，新货物的质保期由更换之日起2年。质保期后，供应商提供24小时售后服务，一旦发生故障，须提供不间断的服务直到修复为止。货物使用期内供应商负责货物的维护、维修以及配件、消耗材料的供应，并承诺其价格不高于市场价，提供常用备品配件价格清单。

2、安装调试及验收

2.1 安装地点：医院指定地点。

2.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.3 安装过程中发生的费用由供应商负责。

2.4验收：每批货物到场时，采购人对货物的包装、结构、外观、尺寸、工艺质量进行验收；厂家供货时同时提供产品材质、用料证明及成品质检报告。

3、数量说明及供货要求

3.1本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准，实际履行金额达到合同金额，合同截止。

3.2到货期：根据采购人需求，订货后10天内完成交货、安装，调试。

4、备品备件

4.1货物在医院使用期间，供应商须设立长期备品备件库，供医院维修时使用。供应商接到医院通知后需在24小时内将维修配件送至医院指定地点。