一、主要功能：

用于鼻科手术，如：切割腺样体、打磨鼻息肉、颅底手术等；

用于喉咽手术，如：切割喉乳头状瘤；

耳科手本中切除软组织骨性组织，如：中耳胆脂瘤手术、人工耳蜗手术等。

二、主要技术参数：

1.主机可连接鼻科手柄、耳科电钻、显微耳钻、面神经监护仪等；

2.鼻斜柄转速：单向12000转/分，往复：5000转/分；

3.最低拉速可降至60转/分钟，保证声带手术安全；

4.手柄可实现刀头360°旋转；

5.可与医院现有鼻咽喉动力兼容使用；

6.风冷手柄；

7.高温高压消毒。

三、配置：

主机1台；

多功能脚踏开关1个；

鼻科手柄2个；

推车1辆；

消毒盒2个；

刀头 6把。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于2年。