**无菌接管机**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量：1台；
2. 用途：用于血袋管路的无菌接合。
 |
|  **主要功能及参数**1、全中文菜单，实时显示熔接片温及熔接片盒内熔接片剩余量；2、接管后自动复位；3、提供双温度监控，保证安全和熔接温度的精度控制；4、具备智能电子监测，对内部电路、电子元器件进行监测、报警；5、熔接完成后自动复位；6、提供多重报警提示：缺熔接片报警、熔接盒安装不良报警、熔接片卡顿报警、温度过高报警、电机故障报警、温度控制器故障报警等；7、适用范围：接管外径3.9mm~6.0mm，内径2.9mm~4.2mm，PVC 材质的医用管路；8、熔接片材质：高品质紫铜。 |
| **主要配置及附件**主机1台，血袋支架2只，熔接片300片。 |
|  **售后服务要求**1. 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2. 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3. 保修期5年，终身维修，维修24小时内响应，若不能修复设备需在24小时内提供维修备用机，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级；
4. 交货期：合同签订后2个月内。
 |