|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋卷 | 宽75mm | 1. 由两层薄膜构成，袋卷上有化学指示剂。用于辅助确认灭菌循环过程。 2. 与医院在用过氧化氢等离子灭菌器适配： 3. PS-100X； 4. STERRAD 100NX。 5. 表面应整洁，无孔洞、裂缝、撕裂、皱褶或其他会影响其功能的局部加厚或变薄，无异物附着，无明显脏污、残缺，文字印刷清晰完整。 6. 无粘连或复合层之间剥离现象。 7. 卷筒圆整，两端平整，无明显的突出部分。 8. 指示剂表面应无气泡、粉化以及碰擦伤现象。指示变化易辨识。 9. 密封强度好，封边完整，无渗透。 10. 安全无毒，灭菌前、后均无刺激、无毒性。 |
| 宽100mm |
| 宽150mm |
| 宽200mm |
| 宽250mm |
| 宽350mm |
| 宽400mm |
| 宽500mm |

**过氧化氢低温等离子灭菌包装袋卷采购需求**