智慧医保防火墙参数

1. 技术参数

防火墙全业务流量500M(防护功能全开)，并发连接≥260万，每秒新建连接10万/秒，标准机架式设备，冗余电源，不少于6个10/100/1000M自适应电口、4个千兆光口；防火墙系统基础组件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、VPN等功能，设备实时并发数2000个

1. 商务要求

交付时间:合同签约后15个工作日内

质保期:防火墙包含三年病毒库升级和三年入侵防御特征库升级、三年维保服务