|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性压力传感器 | 灌注阀流量： 3ml/h | 1. 适用范围：   与监护仪配套使用，用于麻醉中动脉血压、中心静脉压等测量，并能持续传输有创血压信号。   1. 实现功能：   与医院在用监护仪（S/5 Compact、S/5CAM、BIS Complete、B650、BIS EEG VISTA、M4735A、BeneHeart D2、BeneVision N1、B450、VM6、iMEC8、BeneVision N15）适配，或可提供其他设备解决方案。 |

**一次性使用压力传感器需求**