|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 脉搏血氧饱和度传感器 | 儿童型 | 1. 适用范围：   适用于连续无创监测患者的脉搏血氧饱和度与脉率。   1. 实现功能：   与医院在用监护仪（S/5 Compact、S/5CAM、BIS Complete、B650、BIS EEG VISTA、M4735A、BeneHeart D2、BeneVision N1、B450、VM6、iMEC8、BeneVision N15）、在用脉搏血氧仪（ N-65、Rad-5、PM10N、LIBRA、 10005941SG、 N-560）适配，或可提供其他设备解决方案。  （标明和适配哪个规格型号设备） |
| 成人型 |

**传感器需求**