一、总体需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **神经和心血管手术器械（小儿先心器械）技术参数表** | | | |
| **序号** | **器械名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 精细笔式针持 | 医用不锈钢材质，Star圆柄，直头, 钻石粉钳口1,3mm,用于夹持5-6/0缝针，带锁扣, 长21cm | 1 |
| 2 | 精细笔式针持 | 医用不锈钢材质，Star圆柄，直头, , 钻石粉钳口1,5mm,用于夹持4-5/0缝针带锁扣, 长23cm | 1 |
| 3 | 超锋利角度剪 | \*医用不锈钢材质，黑把环柄，刃片带防滑锯齿,头端45°,刃长8mm, 长18cm | 1 |
| 4 | 超锋利角度剪 | \*医用不锈钢材质，黑把环柄，刃片带防滑锯齿,头端125°,刃长8mm, 长18cm | 1 |
| 5 | 弯哈巴狗夹 | 医用不锈钢材质, 弯头1x2 Debakey齿, 头端工作端距离14mm,长5cm | 2 |
| 6 | 精细神经拉钩 | 医用不锈钢材质,手柄带防滑片，直角精细型,长度18.5cm | 1 |
| 7 | 超锋利缩窄剪 | 医用不锈钢材质,黑把环柄，头端缩窄,弯头，锯齿防滑刃片,长度18cm | 1 |
| 8 | 组织剪 | 医用不锈钢材质,金把环柄，弯头,长度20cm | 1 |
| 9 | 精细无损镊 | 医用不锈钢材质,直头,扁柄,无损齿,头宽1.2mm, 长20cm | 2 |
| 10 | 持针钳 | 医用不锈钢材质，直头,头端碳化钨镶片,夹持4-6/0针,长度20cm | 2 |
| 11 | 持针钳 | 医用不锈钢材质，直头,头端碳化钨镶片,夹持4-6/0针,长度23cm | 2 |
| 12 | 血管钳 | 医用不锈钢材质，头端深弧形，1x2 Debakey齿，把身130°， 长21cm | 1 |
| 13 | 血管钳 | 医用不锈钢材质，头端深弧形，1x2 Debakey齿，把身130°， 长18cm | 1 |
| 14 | 血管钳 | 医用不锈钢材质，头端深弧形，1x2 Debakey齿，把身130°， 长16cm | 1 |
| 15 | 血管钳 | 钛合金材质，头端开口1.6cm，C弧形，1x2 Debakey齿，把身150°， 长12cm | 1 |
| 16 | 血管钳 | 医用不锈钢材质，头端头端开口2.5cm，深C弧形，1x2 Debakey齿， 长16cm | 1 |
| 17 | 胸腔组织镊 | 医用不锈钢材质,直头,头端1x2 Debakey齿,带重锤,头宽1.2mm,长度21cm | 2 |
| **合计：** | | | **22** |

二、商务需求

1.所供设备参数和配置符合医院使用需求；

2.设备保修时间≥2年，设备中的锂电池≥5年（如有）；

3.设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4.设备耗材必须提供耗材价格，医用一次性耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码（如有）；

5.提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由设备供应商承担（如有）；

6.提供设备首次质检、调试、计量等工作（如需）；

7.提供用户操作手册、维修手册、简易操作规程等相关资料；

8.设备软件永久免费升级（如有）。

采购中心

2022.12.14