电动妇科检查床2张

技术参数：

1、标准长度≥144cm

2、整体宽度≥65cm

\*3、电动控制调节床体高度：50～102cm

4、气压控制手动调节靠背角度：0～80º

\*5、座位板固定倾斜角度≥ 5º

\*6、移动可回收脚轮可刹车锁定

7、可选配移动防缠绕大脚轮刹车锁定

8、可拆卸扶手，可万向调节的小腿支撑

9、可移动的不锈钢污物盘及漏水管

10、可选择座位延长板

配置清单：

1、检查床2张

2、可拆卸万向调节腿托2副

3、可拆卸扶手2副

4、手动（脚踏）控制器2个

5、卷纸撑、活动头枕

采购中心

2019.3.12