附件一：技术参数要求。

一．总体要求：

1．所供产品参数和配置符合医院使用需求；

2．产品保修时间≥1年，维修及时，保证临床使用；

3．产品运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4．产品如有耗材必须提供耗材价格，医用一次性耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；

5．提供产品联网数据接口类型及协议，并协助完成产品与医院网络的互联互通，相关费用由供应商承担（如有）；

6．提供产品首次质检、调试、计量等工作（如需）；

7．提供用户操作手册、维修手册、简易操作规程等相关资料

二．技术参数及配置

1．小儿输尿管肾镜1条

2. 规格：Fr4.5/6.5

3. 要求：外径最细的硬镜，工作通道＞3Fr，镜体长度＜35cm，韧性刚性强。可以满足儿童结石日常手术。