|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | / | 1. 由过氧化氢灭菌剂、塑料胶囊、塑料外壳及电子标签组成，可杀灭细菌芽孢。 2. 与医院在用过氧化氢等离子灭菌器配套阅读器适配： 3. PS-100X； 4. STERRAD 100NX。 5. 过氧化氢灭菌剂罐装及封口严密，无泄露现象，PH值、浓度、稳定性等均符合国家相关规定。 6. 塑料胶囊和外壳能耐受过氧化氢的氧化和腐蚀。塑料外壳颜色洁白、壁厚均匀、无杂质、无孔洞或裂痕、无毛刺，上下两部分咬合严密。 7. 电子标签输入信息与产品实际情况相符。 |

**过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣采购需求**