**普通手术器械**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 申请科室 | 序号 | 科室申请名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 科室申请规格型号 |
| 滨江 | 手术室 | 8 | 双关节乳突撑开器 | 个 | 2 | 用于撑开组织，16.5cm，三爪，尖头 | 16.5cm；三爪；尖头 |
| 19 | 脑吸引管 | 个 | 2 | 供脑外科手术时吸引血液及液体用，220×φ4.0 | φ4.0 |
| 20 | 脑吸引管 | 个 | 3 | 供脑外科手术时吸引血液及液体用，220×φ5.0 | φ5.0 |
| 22 | 显微剥离器 | 把 | 2 | 适用于剥离操作，190\*1.8；微弯；叶片状 | 190\*1.8 微弯 叶片状 |
| 消毒供应室 | 46 | 医用镊 | 把 | 50 | 用于夹持组织，长度12.5cm，直，无钩 | 12.5cm；直；无钩 |
| 47 | 持针器 | 把 | 30 | 用于夹持缝针，长度14cm，直，细针 | 14cm；细针 |
| 48 | 血管钳 | 把 | 50 | 用于夹持组织，长度12.5cm，直，全齿 | 12.5；直，全齿 |
| 口腔科 | 49 | 骨膜分离器 | 把 | 5 | 180，宽4/6，圆柄，无镀层 |  |
| 50 | 外科挖勺 | 把 | 5 | 3# 双弯铲形 双头 八角柄 | 细头 |
| 51 | 乳牙下前牙钳 | 把 | 30 | 沉淀硬化型不锈钢，7#，儿童，镶鳃式，无镀层 |  |
| 52 | 乳牙上前牙钳 | 把 | 10 | 沉淀硬化型不锈钢，1#，儿童，镶鳃式，无镀层 |  |
| 53 | 末端切断钳 | 把 | 6 | 沉淀硬化型不锈钢，末端切断，镶片，无镀层 |  |
| 湖滨 | 消毒供应室 | 82 | 直血管钳 | 把 | 30 | 沉淀硬化型不锈钢，140，直，全齿 | 14cm普通直全齿 |
| 83 | 直血管钳 | 把 | 20 | 沉淀硬化型不锈钢，125，直蚊，全齿 | 12.5cm直全齿 |
| 84 | 持针器 | 把 | 10 | 沉淀硬化型不锈钢，140，直，细针 | 14cm普通 |
| 85 | 眼科镊 | 把 | 30 | 100，直无钩，有齿，无镀层 | 100直齿无钩 |
| 门诊手术室 | 86 | 组织钳 | 把 | 20 | 沉淀硬化型不锈钢，160，直 | 16cm普通，头宽5 |

**耳鼻喉手术器械**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 申请科室 | 序号 | 科室申请名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 科室申请规格型号 |
| 滨江 | 手术室 | 1 | 鼻内窥镜盒 | 只 | 15 | 250\*50\*25mm,高能聚合物材料,耐高温高压,材质轻巧,透明,内置硅胶卡条 | 国产 |
| 2 | 气腹针 | 支 | 5 | 适用于腹腔镜手术使用，工作直径及工作长度∅2.0\*100mm，材质为医用304不锈钢。 | 国产 |
| 3 | 气腹针（长） | 根 | 10 | ∅12\*3000mm,硅胶材料,耐高温高压,透明,配快速接头。 | 国产 |
| 6 | S形大拉钩 | 个 | 2 | 用于撑开组织，叶宽 4.8cm\*30 | 叶宽4.8cm\*30 |
| 7 | S形大拉钩 | 个 | 4 | 用于撑开组织，叶宽 3.6cm\*25 | 叶宽3.6cm\*25 |
| 9 | 腭裂用血管钳 | 把 | 2 | 用于钳夹血管，14cm | 14cm |
| 10 | 有齿精镊 | 把 | 20 | 适用于手术使用，12.5cm | 12.5cm |
| 11 | 扁腺吸引器 | 个 | 5 | 适用于手术使用，直，工作长∅2.2\*85mm.材质为医用304不锈钢。 | 直 |
| 12 | 扁腺吸引器 | 个 | 5 | 适用于手术使用，弯，工作长∅2.5\*85mm.材质为医用304不锈钢。 | 弯 |
| 13 | 麦粒钳 | 把 | 1 | 适用于手术使用，0.5\*45/80mm | 0.5\*45/80mm |
| 14 | 气管异物钳 | 把 | 1 | 对人体气管内的异物进行夹取，长约48.5cm | 大 |
| 15 | 气管异物钳 | 把 | 5 | 对人体气管内的异物进行夹取，长约39cm | 小 |
| 16 | 剥离子（扁腺） | 个 | 4 | 适用于手术使用，带拉钩 | 带拉钩 |
| 17 | 眼科显微剪 | 把 | 3 | 用于眼科手术 |  |
| 18 | 眼科小剪刀 | 把 | 20 | 用于普通外科手术 |  |
| 21 | 剥离子 | 把 | 4 | 适用于手术使用，进行剥离操作 |  |
| 23 | 显微拉钩 | 把 | 2 | 用于撑开组织，19cm，直角 | 19cm 直角 |
| 24 | 棍镊 | 把 | 1 | 用于夹持操作，18cm | 18cm |
| 25 | 棍镊 | 把 | 2 | 用于夹持操作，20cm | 20cm |
| 26 | 唇夹 | 把 | 2 | 唇部手术止血工具，弯 | 弯 |
| 27 | 胸撑 | 把 | 5 | 用于撑开腔隙，小，哑光 | 小亚光 |
| 28 | 弹簧拉钩 | 把 | 2 | 用于撑开组织，二爪，尖头，13cm | 二爪 尖头 13cm |
| 29 | 无损伤镊 | 把 | 10 | 用于夹持操作，120mm | 120 |
| 30 | 吸脂针 | 个 | 12 | 单孔、双孔、多孔（不同直径：1.5/2.0/2.5/3.0）各1个 | 单孔、双孔、多孔（不同直径：1.5、2.0、2.5、3.0） |
| 31 | 注脂针 | 个 | 3 | 不同直径：1.2/1.5/1.8各1个 | 不同直径1.2、1.5、1.8，不同长度 |
| 32 | 自体脂肪移植注水针 | 个 | 2 | 1.2\*120、1.5\*200各1个 | 1.2\*120、1.5\*200 |
| 33 | 肋骨剥离器 | 个 | 2 | 用于剥离操作，17cm | 17cm |
| 34 | 皮肤拉钩 | 个 | 3 | 用于撑开组织，双齿、锐（齿宽3/5/10mm）各1个 | 双齿，锐（齿宽3、5、10mm） |
| 35 | 皮肤拉钩 | 个 | 3 | 用于撑开组织，单齿、锐 | 单齿，锐 |

**腔镜手术器械**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 申请科室 | 序号 | 科室申请名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 科室申请规格型号 |
| 滨江 | 手术室 | 4 | 5mm外杆 | 把 | 5 | 钳芯外套管， 带LUER锁清洁连接口，工作长度360mm，直径5mm，可高温高压消毒 | STORZ/33300 |
| 5 | 气腹针 | 把 | 5 | 探针，带LUER锁，尺寸2.1mm，工作部分长度 100mm | STORZ/26120J |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 申请科室 | 序号 | 科室申请名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 科室申请规格型号 |
| 滨江 | 眼科 | 1 | 缝线结扎镊 | 把 | 60 | 用于斜视手术，1x2齿,长度110mm，头宽0.5mm |  |
| 2 | 开睑器 | 把 | 15 | 用于斜视诊疗，左式,露睫式,婴幼儿专用，长度85mm**。** |  |
| 3 | 开睑器 | 把 | 15 | 用于斜视诊疗，右式,露睫式,婴幼儿专用，长度85mm。 |  |
| 4 | 缝线结扎镊 | 把 | 30 | 用于斜视诊疗，宽背,1x2齿,头宽0.3mm |  |
| 5 | 系线镊 | 把 | 30 | 用于倒睫诊疗，直平台,长柄,头宽0.3mm |  |
| 6 | 显微眼用镊 | 把 | 6 | 用于斜视诊疗，右弯平台,0.5mm唇头钩<斜视镊> |  |
| 7 | 显微眼用镊 | 把 | 6 | 用于斜视诊疗，左弯平台,0.5mm唇头钩<斜视镊> |  |
| 8 | 睑板腺囊肿镊 | 把 | 15 | 用于散粒肿诊疗，中号 (散粒肿夹)，长度85mm |  |
| 9 | 睑板腺囊肿镊 | 把 | 15 | 用于散粒肿诊疗，小号 (散粒肿夹)，长度85mm |  |
| 10 | 眼用显微持针钳 | 把 | 60 | 用于上睑下垂诊疗，弯头一体式,扁柄,带锁扣，长度110mm |  |
| 11 | 眼用显微持针钳 | 把 | 15 | 用于上睑下垂诊疗，弯头,φ8圆柄带锁扣，长度110mm |  |
| 12 | 眼用显微持针钳 | 把 | 9 | 用于上睑下垂诊疗，弯头一体式,圆柄，长度110mm |  |
| 13 | 显微眼用剪 | 把 | 60 | 用于上睑下垂诊疗，弯头一体式(巩膜剪)，长度110mm |  |
| 14 | 晶状体线环 | 把 | 9 | 用于角膜穿通伤诊疗，定制 |  |
| 15 | 泪点扩张器 | 把 | 30 | 用于散粒肿诊疗，单锥度式,中锥，定制钝头，长度65mm |  |
| 16 | 眼用剪 | 把 | 30 | 用于角膜穿通伤诊疗，直尖头，长度40mm |  |
| 17 | 眼用剪 | 把 | 30 | 用于角膜穿通伤诊疗，弯尖头，长度40mm |  |

**眼科手术器械**

总体要求

1.所供设备参数和配置符合医院使用需求；

2.设备保修时间≥2年，设备中的锂电池≥5年（如有）；

3.设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4.设备如有耗材必须提供耗材价格，医用一次性耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；

5.提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由设备供应商承担（如有）；

6.提供设备首次质检、调试、计量等工作（如需）；

7.提供用户操作手册、维修手册、简易操作规程等相关资料；

8.设备软件永久免费升级（如有）。