|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 导管 | 直径：4F、5F  长度：80cm至130cm范围内各规格。 | 1. 适用范围：   用于血管造影术，将射线无法透过的介质和治疗剂输送到血管系统中选定的位置处。也可以用于导引导丝或导管进入目标位置。     1. 实现功能： 2. X射线下可见。 |
| 2 | 球囊扩张导管 | 球囊直径：5mm至30mm范围内各规格。  球囊长度：2cm至6cm范围内各规格。  长度：70cm至140cm范围内各规格。 | 1. 适用范围：   用于扩张外周血管系统、心脏瓣膜狭窄。   1. 实现功能： 2. X射线下可见。 |

**产品需求**