**一次性无菌注射器需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **型号** | **规格** | | | | **产品需求** |
| **容量** | **针头直径** | | **针头长度** |
| 1 | 一次性无菌注射器 | 普通型 | 1ml | 0.45mm | | 16mm | 1. 适用范围：   供临床人体注射药液或抽吸药液、血液等使用。   1. 实现功能： 2. 管壁刻度清晰，透明度高。 |
| 2ml | 0.6mm | | 32mm |
| 5ml | 0.5mm | | 38mm |
| 0.7mm | | 32mm |
| 10ml | 0.8mm | | 38mm |
| 20ml | 1.2mm | | 38mm |
| 带护套 | 1ml | 不带针 | | |
| 5ml | 0.7mm | 32mm | |
| 20ml | 不带针 | | |
| 2 | 一次性使用配药用注射器 | / | 50ml | 1.6mm | 30mm-35mm | | 1. 适用范围：   用于溶药或/和加药。   1. 实现功能： 2. 带针，针头为侧孔针。 3. 管壁刻度清晰，透明度高。 |

对应目录：无新调整目录，高分子材料类，注射器，一次性无菌注射器