自动体外除颤仪训练器参数

1. **总体要求**

适用范围：通过模拟HeartStart FR2 AED的外形、操作和声音提示，模拟多种病例，让学员迅速掌握AED的使用。

1. **主要功能和技术参数**

1、具有至少10个预设的心脏停动病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容；

2、包括模拟FR2的电池盒和指示器；

3、使用6颗C-cell电池；

4、训练器可以与其他复苏器配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应；

5、在模型胸部提供看不到的连接,对AED训练器和AED复苏器作完整的连接；

6、可模拟AED的外形、操作和声音提示，可中英文语音提示；

7、符合申请美国心脏协会（AHA）BLS基础生命支持课程培训中心验收评估要求；

8、原装进口。

1. **配置要求**
2. 主机7套；
3. 电池7套；
4. 贴片14套。